ARTICLE32 : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX 
A- GROS OEUVRES:
ARTICLE A1 : Fouilles  en terrain de toutes natures
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par la Maîtrise d’œuvre. Elles seront exécutées dans tout terrain aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de maîtrise de chantier, y compris terrain rocheux à toute profondeur et toutes sujétions de boisage, étaiements talutages blindage, épuisement, pompages qui pourraient être rendus nécessaires, non compris chargement et transport, Les déblais   seront évacués à la décharge publique.
Ouvrage  payé  au mètre  cube, au prix  ………………………………………..……  n° A1                          
ARTICLE A2 : Béton de propreté 
Béton de propreté  exécuté  en béton dosé à 150 Kg ciment/m3. Exécuté  sous les ouvrages  en maçonnerie  ou  en  béton armé pour les  semelles longrines, voiles en béton banché.
Le prix de règlement comprend  le coffrage dans les rives, le calage  et toutes  sujétions  de mise en œuvre .Il sera payé au mètre cube théorique  des plans  de  béton armé, sans majoration pour l'irrégularité  des fouilles.
Ouvrages  payé  au mètre  cube, au prix   …………………………………………   n° A2
ARTICLE A3 : Béton pour béton armé en fondation 
Béton  pour semelles  et piliers en  fondation et tous ouvrages situés aux ras de chaînage, dosé à 350 Kg de ciment par m3,  longrines, hérissonnages conformément  aux  plans de béton  armé établis  par le Bureau d'études et approuvée  par le bureau de contrôle, y  compris coffrage et  décoffrage  et toutes  sujétions.
Ouvrage payé au mètre cube…………………………………………………………… n° A3
ARTICLE A4 : Armature pour béton armé en fondation 
 Armature  en acier  Tors  en fondations  exécutée conformément aux plans de béton armé.  Ce prix comprend la fourniture, la pose des aciers, le fil de ligature les aciers de montage, les cales  annulaires  au mortier de ciment pour les poutres et poteaux.
Les  poids  des  aciers  en  compte résulte  des longueurs  par le poids  théorique  du mètre  linéaire suivant les règles  B.A. 60 et selon  les plans  d'exécution du béton armé, compte tenu des recouvrements.
Ouvrage  payé  au  kilogramme, au  prix…………………………………………..n° A4
ARTICLE : A5 Maçonnerie  de moellons en fondation
Maçonnerie  en moellon  en  fondations, hourdées au mortier  de  ciment M1. Les parements seront dressés sur leur  face ou de manière à ne présenter aucune aspérité.
Ce prix comprend les tailles pour angles rentrant ou sortant, les fruits  arrondis  boutisses  faisant tout l'épaisseur  du mur et à raison  d'une par mètre carré.
Cette maçonnerie  sera  payée au mètre  cube. 
Ouvrage  payé  au mètre  cube, au  prix  ………………………………………………  n° A5
ARTICLE A6 : Blocage en pierres sèches de 0,20 m.
Les blocages en pierres sèches de 0.20 m seront constitués par un blocage de pierres sèches posé à la main pointent en l'air puis damées.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix   ………………………………………..………  n° A6
ARTICLE A7 : Forme en béton de 0.10m:
La forme de béton de 0.10 m sur blocage sera exécutée en béton dosé à 250 Kg de ciment par m3 de sable  Y compris  dalle de béton compactée à rouleau. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix   ………………………………………….... n°A7
ARTICLE  A8 : Béton pour béton armé en élévation :
Les ouvrages de béton armé en élévation seront exécutés en béton (B4) dosé à 350 Kg de ciment par m3 de sable, obligatoirement vibré, ce prix comprend le coffrage. Le décoffrage et toutes sujétions de mise en œuvre à toute profondeur ou hauteur.
Ouvrage  payé  au mètre  cube, au prix    …………………………………………….. n° A8
ARTICLE A9 : Armature pour béton armé en élévation :
Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de béton armé..
Ouvrage  payé  au kilogramme, au prix    ……………………………………………  n° A9
ARTICLE A10 : Maçonnerie  en agglos de 0,20m 
Les murs seront exécutés en agglos de ciment de 0,20 m d’épaisseur seront montés avec joints croisés au mortier, les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement droits, bien remplis et essuyés au montage.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix   ……………………………………….……….. n°A10
ARTICLE A11 : Cloison  en agglos de 0,10 m 
 Les murs séparatif seront exécutés en cloison de 0,10 m y compris toutes sujétions
 Ouvrage payé au mètre carré, au prix   ……………………………………….……….. n°A11
ARTICLE A12 : Enduits intérieurs  et extérieurs sur mur et plafonds.
Ce prix comprend les arrêtes, les cueillies angles rentrants ou saillants, les feuillures, les larmiers, le grillage para fissures galvanisé. Les enduits seront exécutés en 2 couches, une première couche de dégrossissage de 0,01 m d’épaisseur au mortier dosé à 200 kg ciment par m3 de sable et une deuxième couche de finition de 0,02 m d’épaisseur au mortier dosé à 250 kg ciment par m3 de sable , passé au boucler. Le tout doit être parfaitement dressé et taloché.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix   ……………………………………….……….  n°A12
ARTICLE A13 : Fourniture et pose de canalisation en buse D200 mm
Ce prix rémunère les travaux de fourniture et pose de canalisation en en buse D200 mm avec accessoires de raccordement y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix   ……………………………………….……  n°A13
ARTICLE A14 : Regards pour évacuation des eaux usées  de 50x50 cm :
Les regards seront exécutés suivant les plans de détail en béton légèrement armé dosé à 300 kg de ciment par m3 de sable, coulé sur place, radier et parais de 0,10m minimum compris raccordement aux canalisation enduits au mortier gras de ciment angles arrondis sur un rayon de 5 cm y compris tampon en béton et toutes sujétions. 
Ouvrage payé  à l'unité, au prix  ………………………………………………………  n° A14
ARTICLE A15 : Fosse septique
La fosse septique sera exécutée en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 de sable y compris terrassement, dégagement des terres raccordement aux canalisations arrivées et départ ventilation amiante cloisons séparative ajourée et toutes sujétions. Conformément au plan qui va être remis à l’entrepreneur.
Ouvrage payé à l'unité, au prix  ……………………………………………………… n° A15
ARTICLE A16 : Puits perdus 
  Fonçage d’un puits perdu de 5m de profondeur et 2m de diamètre comprenant le remplissage en matériaux filtrant y compris dalle en béton armé et trappe d’accès amovible.
Ouvrage payé  à l'unité, au prix  ……………………………………………………… n° A16
ARTICLE A17 : Plancher  en hourdis :
 Hourdis creux en béton de ciment de 0,15m  de hauteur ayant au moins 90 jours de fabrication et seront soumis avant emploi à l’approbation du maître de l’ouvrage, ce prix comprend le coffrage la fourniture et la mise en œuvre, les coupes si nécessaire, le calage, la mise à niveau, la dalle de compression de 0,05m, et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix   ………………………………………..….  n°A17

ARTICLE A 18 : Renformis de placard 
Exécution en béton dosé à 200 kg par m3 de sable en plusieurs couches de 10cm soigneusement damé et reflué, épaisseur suivant plan.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix   ……………………………………….……….. n°A18
ARTICLE A19 : Appui de fenêtre
Ils seront exécutés en béton légèrement armé de 0,10 m d’épaisseur y compris toutes sujétions 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix   ……………………………………….………n°A19

  B-  REVETEMENT
ARTICLE B1 : Revêtement de murs en carreaux de faïence de wc
En carreaux de faïence type cérame Afrique ou similaire couleur aux choix de l’administration échantillon à fournir pour approbation de l’administration à bain de mortier crépis d’adossement, rive seront à bord arrondis.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix   ……………………………………….………..  n°B1
ARTICLE B2 : Revêtement de sols en granito poli 
 L’exécution et réfection du granito poli y compris forme de 5 cm au mortier de sable joints en plastique de 50x50cm  et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix   ………………………………………………….. N°B2
ARTICLE B3 : Plinthe en granito poli 
  Plinthe en granito poli mêmes sujétions que dessus de 10cm de hauteur.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix   ……………………………………….……… n°B3
C-ETANCHEITE
ARTICLE C1 : Forme de pente sur terrasse
  Forme de pente 0,03 m minimum d’épaisseur composée de :
-  200kg de ciment CPJ 45.
- 0,045m3 de sable.
- 1m3 de gravette 15/25.
 Y compris chape de lissage de 0,02 d’épaisseur au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 talonnage et formant gorge à la jonction de toutes les parties horizontale et verticale
Ouvrage  payé  au mètre carré, au prix  ……………………………….………………..  n° C1
ARTICLE C2 : Étanchéité sur terrasse
Étanchéité sur terrasse en granito poli ciment CPJ45 de maille de 40 x 60 cm y compris forme de pente de 5 
Ouvrage  payé  au mètre carré, au prix  ……………………………...………………..  n° C2
ARTICLE C3 : Fourniture et pose de gargouilles en P.V.C 
Fourniture et pose de gargouilles de 100 mm seront exécutées suivant plans de terrasses y  compris descente d’eau de pluie et toutes sujétions.
Ouvrage  payé  à l'unité, au prix  …………………………...……………………….  n° C3
D-MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
ARTICLE D1 : Fourniture et pose de Fenêtres en aluminium Y.C. vitrage
 Fourniture et pose de  fenêtre en aluminium, comprenant un cadre périphérique de 100x70 mm  chambranle de 50x10 mm y compris, fixation, pattes à scellements, paumelles de,  et toutes sujétions. 
Ouvrage  payé  au mètre carré, au prix  ……………………………...………………..  n° D1
ARTICLE D2  Fourniture et pose de Portes  isoplane y compris quincaillerie 
Fourniture et pose de porte iso plane    de 0,90x2, 20 m ouvrant à la française y compris chambranle de 50x10 mm, fixation, pattes à scellements, paumelles de, et toutes sujétions. 
Ouvrage  payé  au mètre carré, au prix  ……………………………...………………..  n° D2
ARTICLE  D3 Fourniture et pose de Porte de placards y compris quincaillerie 
Fourniture et pose de porte de placards   avec grenier et étagère en bois durs espacé de 0,40 m largeur 0,45 m et toutes sujétions
Ouvrage  payé  au mètre carré, au prix  …………………………...………………..  n° D3
ARTICLE D4 : Grille en fer carré de 12x12 mm y compris pattes à scellements 
   Fourniture et pose de grille de protection en fer carré d’une épaisseur de 40x20 mm espace de 10 cm d’axe y compris la fourniture, la pose. Quincailleries, accessoires et toutes sujétions.
Ouvrage  payé  au mètre carré, au prix  ……………………………...………………..  n° D4
E- PLOMBERIE SANITAIRE
ARTICLE E1 : Tube fer galvanisé encastré ou apparent 
 Fourniture et pose de tube fer galvanisé  y compris coupe, chutes, colliers de fixation, raccord, déblais, remblais, protection et toutes sujétions.
Ouvrage  payé  au mètre linéaire, au prix  ………………………………...…………..  n° E1
ARTICLE E2: Fourniture et pose de  robinet d’arrêt  1/2 
  Fourniture et pose de vannes d’arrêt en bronze baroudées jusqu’au diamètre supérieur (fonte et bronze).
Les vannes seront de marque sanguin et campa ou similaire.20/27.
Ouvrage  payé à l’unité au prix  ………………………………………...…………..  n° E2
ARTICLE  E3: Fourniture et pose de Robinet de puisage diamètre 1/2 
  Fourniture et pose de robinet de puisage d’un diamètre de ½. 
Ouvrage  payé  à l’unité, au prix  ………………………………………...…………..  n° E3
ARTICLE E4 : Fourniture et pose de Tube de canalisation en P.V.C  pour évacuation des eaux usées.
   Fourniture et pose de tube de canalisation en PVC pour évacuation des eaux usées  Ø 200 mm    y compris toutes pièces de raccordement, colliers, coudes, raccords, Té, culotte, bouchon démontable en tête de canalisation pour permettre tringlage éventuel. Le tous raccordé et collecté au regard.
Ouvrage  payé  au mètre linéaire, au prix  ………………………………...…………..  n° E4
ARTICLE E5 : WC à l’anglaise à chasse en porcelaine y compris chassie et toute sujétion 
Comprenant :
1 cuvette en porcelaine.
1 siphon en PVC et tube en PVC pour évacuation des eaux usées.
1 cuvette de chasse d’eau avec robinet poussoir.
1 porte papier hygiénique à rouleau en acier Inox.
Ouvrage  payé à l’unité, au prix  ………………………………………...…………..  n° E5

ARTICLE E6 : Évacuation des eaux  en PVC
Exécuté en granito poli de 15 cm de largeur et 10 cm de profondeur, avec une pente de 2% et toutes sujétions.
Ouvrage  payé  au mètre linéaire, au prix  ………………………………...…………..  n° E6
ARTICLE E7 : Lavabo en porcelaine y compris mélangeurs et toutes  sujétions 
Lavabo de 62 cm en porcelaine vitrifié de type DALTA n° 19.152 de POZZI ou similaire fixant par crochets et bouchons, équipé d’une robinetterie mélangeuse E.C & E.F HANSA ou similaire avec tête de robinetterie genre TRICORN, une vidange extérieur automatique avec tête chromée et siphon à culot démontable y compris raccordement à l’alimentation en eau froide l’évacuation, pièces de raccords percements scellements, étagère en porcelaine de 0,60x0,15 m et glace sanitaire de 0,50x0,50 cm.
Ouvrage  payé à l’unité, au prix  ………………………………………...…………..  n° E7

F-ELECTRICITE

ARTICLE F1 : Fourniture et pose de Boite de raccordement et d’alimentation 
 Boite de raccordement et d’alimentation simplexe en polyester encastré agrée par l’O.N.E.
Ouvrage  payé  à l’unité, au prix  ………………………………..........………………..  n° F1
ARTICLE F2 : Fourniture et pose d’une armoire en polyester y compris fusibles et disjoncteur compteur
 Armoire en polyester agrée par l’O.N.E équipée de tableau à visible sur chariot et disjoncteur.
Ouvrage  payé  à l’unité, au prix  ………………………………..........………………..  n° F2
ARTICLE F3 : Fourniture et pose d’un coffret pour compteur 
Coffret en polyester agrée par l’O.N.E à 2 fils y compris fileries de section appropriée, visible de protection avec vis en laiton avec cache vis plomb able
Ouvrage  payé  à l’unité, au prix  ………………………………..........………………..  n° F3
ARTICLE F4 : Câble armé de 4X10mm² + T 
Fourniture et pose de  câble armé de 4X10mm² + T  Ligne de distribution extérieure y compris raccordement  à la boite de branchement et toute sujétion
Ouvrage  payé  au mètre linéaire, au prix  ………………………………..........……..  n° F4
ARTICLE F5  Fourniture et pose de Foyer simple allumage 
Prix comprenant :
 Conducteur fileries à 500 v de 1.5 mm², sous conduits en tube orange MRB ou ICD, encastrés.
Boîtier interrupteur SA ingelec série oscar ou SA le grand type similaire.
Douilles à bouts de fils. Globe opalin.
Boite d’encastrement.
 Y compris toutes sujétions de fournitures et de pose (un échantillon à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage).
Ouvrage  payé  à l’unité, au prix  ………………………………..........………………..  n° F5
ARTICLE F6 : Fourniture et pose de Prise de courant 2x16A+T 
Les conduits recevant les conducteurs pourront être du type ICD encastrés dans les cloisons ou posés sur dalles ou dans les formes de revêtement. Ils seront toujours recouverts d’un solin de ciment dans la mesure du possible, ce tubage sera mis en place sur les coffrages des ouvrages en béton avant coulage.
Aucune dérivation ne se fera directement sur les bornes des socles de prises de courant, mais par l’intermédiaire de bornes. La section du câble sera 2.5mm².
Ouvrage  payé  à l’unité, au prix  ………………………………..........………………..  n° F6
ARTICLE F7 : Fourniture et pose de Prise de courant 2x20A+T 
Comprenant raccordement directe au tableau général au niveau ou elle se trouve y compris  fourniture et toutes sujétions.
Ouvrage  payé  à l’unité, au prix  ………………………………..........………………..  n° F7
ARTICLE F8 : Fourniture et pose d’un Hublot Étanche 
  Fourniture et pose d’un Hublot rond étanche de 225 mm avec diffuseur n verre y compris la douille, la lampe le montage, la fixation, percement, scellement, rebouchage, mise en marche, etc. et toutes autres sujétions de fourniture et de pose (un échantillon à soumettre à l’approbation maître d’ouvrage avant pose).
Ouvrage  payé  à l’unité, au prix  ………………………………..........………………..  n° F8
ARTICLE F9 : Plafonnier apparent 4X18
Fourniture, pose et raccordement d’un luminaire apparent à grille à lames parallèles laquée de marque de chez INGELEC réf CAG236 ou similaire.
Le réflecteur sera équipé d’un ballast, starter  et condensateur fourni, posé et raccordé, y compris lampes, boite de dérivation de chez INGELEC  et toutes sujétions pour une parfaite installation.
Ouvrage paye à l’unité au prix .……………………………………………………..…. n° F9
ARTICLE F10 : Fourniture et  installation d’une mise à la terre 
 Installation d’une mise à la terre et ce conformément aux normes en vigueur.
Ouvrage  payé  à l’unité, au prix  ………………………………..........………………..  n° F10

G : PEINTURES
ARTICLE G1 : Peinture vinylique sur murs   
Exécution de 3 couches de peinture vinylique, une 1ere couche d’impression diluée à 5% de White spirit, après égrenage, brossage, dépoussiérage et rebouchage y compris fourniture et toutes sujétions.
Ouvrage  payé  au mètre carré, au prix  ……………………………...………………..  n° G1

ARTICLE G2 : Peinture laquée  sur bois 
  Une couche d’impression diluée, deux couches peinture glycérophtalique laquée type astral ou similaire y compris brossage dépoussiérage, rebouchage et toutes sujétions.
Ouvrage  payé  au mètre carré, au prix  ……………………………...………………..  n° G2
ARTICLE G3 : Peinture glycérophtalique laquée sur métal
  Une couche d’impression diluée, deux couches peinture glycérophtalique laquée type astral ou similaire y compris brossage dépoussiérage, rebouchage et toutes sujétions.
Ouvrage  payé  au mètre carré, au prix  ……………………………...………………..  n° G3
























  
Bordereau des prix formant détail estimatif.
	 
	 
	 
	 
	   P.U
	P.T

	N°
	Désignation des ouvrages
	unité
	quantité
	en chiffre
	en toutes                   lettres
	

	 
	 A- Gros œuvres.
	 
	 
	 
	 
	 

	A1
	Fouille en terrain de toutes natures.
	m3
	18
	
	
	

	A2
	Béton de propreté.
	m3
	6
	
	
	

	A3
	Béton armé en fondation.
	m3
	10
	
	
	

	A4
	Armature pour béton armé en fondation.
	kg
	800
	
	
	

	A5
	Maçonnerie de moellons en fondation.
	m3
	16
	
	
	

	A6
	Blocage en pierres sèches de0, 20 m.
	m²
	100
	
	
	

	A7
	Forme en béton de 0,10cm.
	m²
	100
	
	
	

	A8
	Béton armé en élévation.
	m3
	12
	
	
	

	A9
	Armature pour béton armé en élévation.
	kg
	1000
	
	
	

	A10
	Maçonnerie en agglos de 0,20 m 
	m²
	200
	
	
	

	A11
	Cloison en agglos de 0,10 m
	m²
	80
	
	
	

	A12
	Enduits intérieurs et extérieurs
	m²
	620
	
	
	

	A13
	Canalisation en buse de Ø 200 mm.
	ml
	40
	
	
	

	A14
	Regards pour évacuation des eaux usées (E.U) 50x50 cm.
	U
	8
	
	
	

	A15
	Fosse septique.
	U
	2
	
	
	

	A16
	Puits perdus.
	U
	2
	
	
	

	A17
	Plancher en hourdis.
	m²
	96
	
	
	

	A18
	Renformis de placards.
	m²
	6
	
	
	

	A19

	Appuis de fenêtre.
	ml
	28
	
	
	

	 
B1
	B Revêtement
revêtement des murs en carreaux de faïence. Pour WC
	m2
	20
	
	
	

	B2
	Revêtement de sol en granito poli.
	m2
	96
	
	
	

	B3
	Plinthe en granito poli de 10 cm.
	ml
	60
	
	
	

	 
	C- Étanchéité :
	 
	
	 
	 
	 

	C1
	forme de pente sur terrasse.
	m2
	96
	
	
	

	C2
	Étanchéité sur terrasse constitué de :
-Forme de pente en mortier
-Chape de lissage de 2 cm
-Granito poli avec ciment CPJ 45 de maille de 40*60 cm entrecroisées.
	m2
	96
	
	
	

	C3
	 Fourniture et pose de gargouilles en PVC.
	U
	6
	
	
	

	 
	D- Menuiserie Bois et métallique 
	 
	
	 
	:
	 

	D1
	Fourniture et pose de fenêtre en aluminium y/c vitrage
	m2
	16
	
	
	

	D2
	Fourniture et pose de porte isoplane y compris quincaillerie et toute sujétion.
	m2
	12
	
	
	

	D3
	Fourniture et pose de porte de placards y compris quincaillerie et toute sujétion.
	m2
	10
	
	
	

	D4
	Grille en fer carré de12 x 12mm. y compris pattes à scellements et toute sujétion.
	m2
	20
	
	
	

	
	E-Plomberie sanitaire
	 
	 
	 
	 
	 

	E1
	Tube fer galvanisé encastré ou apparent
	ml
	120
	
	
	

	E2
	Fourniture et pose de robinet d’arrêt 1/2.
	U
	4
	
	
	

	E3
	Fourniture et pose de robinet de puisage de diamètre1/2.
	U
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	E4
	Fourniture et pose de tube canalisation en P.V.C pour évacuation des eaux usés.
	ml
	60
	
	
	

	E5
	 W.C a la Turque en porcelaine y compris chassie et toute sujétion
	U
	4
	
	
	

	E6
	Évacuation en PVC
	ml
	20
	
	
	

	E7
	Lavabo en porcelaine y copris mélangeurs et toute sujétion.
	U
	4
	
	
	

	E8
	Receveur douche équipée
	U
	2
	
	
	

	 
	F- Électricité :
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	Fourniture et pose de boite de raccordement et d’alimentation.
	U
	2
	
	
	

	F2
	Fourniture et pose d’une armoire en polyester y compris fusibles et disjoncteur compteur.
	U
	2
	
	
	

	F3
	Fourniture et pose d’un coffret  pour compteur
	U
	2
	
	
	

	F4
	Câble armé de 4x10 mm²+T.
	ml
	24
	
	
	

	F5
	Fourniture et pose de foyer simple allumage.
	U
	16
	
	
	

	F6
	Fourniture et pose de prise de courant de 2x16 A+T.
	U
	12
	
	
	

	F7
	Fourniture et pose de prise de courant de 2x20 A+T.
	U
	8
	
	
	

	F8
	Fourniture et pose d’un Hublot étanche.
	U
	2
	
	
	

	F9
	Plafonnier apparent 4x18W
	U
	2
	
	
	

	F10
	Fourniture et installation d’une mise à la terre.
	U
	2
	
	
	

	F11
	Fourniture et pose de réglette de lavabo de 60 cm.
	U
	4
	
	
	

	
	

	 
	G-Peinture 
	 
	 
	 
	 
	 

	G1
	Peinture vinylique sur mur extérieur.
	m2
	580
	
	
	

	G2
	Peinture laquée sur bois.
	m2
	100
	
	
	

	G3
	Peinture glycérophtalique laquée  sur métal  
	m2
	12
	
	
	

	Total Général HTVA
	

	TVA (20%)
	

	Total Général TTC
	

	




ARTICLE32

 

:

 

MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

 

 

A

-

 

G

ROS OEUVRES

:

 

ARTICLE A1

 

: 

Fouilles

 

 

en terrain de 

toutes

 

natures

 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par la Maîtrise d’œuvre. Elles 

seront exécutées dans tout terrain aux 

largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un 

procès verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou maçonnerie ne sera entrepris avant 

l

'accord de maîtrise de chantier

, y compris terrain rocheux à toute profondeur et toutes 

sujétions de boisage, 

étaiements talutages blindage, épuisement, pompages qui pourraient être 

rendus nécessaires, non compris chargement et transport, Les déblais   seront évacués à la 

décharge publique.

 

Ouvrage  payé  au mètre  cube, au prix

  

………………………………………..……

  

n° A1                          

 

ARTICLE A

2

 

: Béton

 

de propreté

 

 

Béton de pr

opreté  exécuté  en béton dosé à 150 Kg

 

ciment

/

m

3

.

 

Exécuté  sous les ouvrages  

en maçonnerie  ou  en  béton armé pour les  semelles longrines, voiles en béton banché.

 

Le prix de 

règlement comprend  le coffrage dans les rives, le calage  et toutes  sujétions  de 

mise en œuvre .Il sera payé au mètre cube théorique  des plans  de  béton armé, sans 

major

ation pour l'irrégularité  des f

ouilles.

 

Ouvrages  payé  au mètre  cube, au prix 

 

 

…………………

………………………

   

n° A2

 

ARTICLE A3

 

: Béton

 

pour 

béton armé en fondation

 

 

B

éton  pour semelles  et piliers en  fondation et tous ouvr

ages situés aux ras de chaînage, dosé 

à 350 Kg de ciment par 

m

3, 

 

longrines, hérissonnages

 

conformément  aux  plans de béton  

armé établis  par

 

le Bureau d'études et approuvée  par le bureau de contrôle, y  compris 

coffrage et  décoffrage  et toutes  sujétions.

 

Ouvrage payé au 

mètre 

cube…

……

…………………………………………………… 

n° A3

 

ARTICLE A4

 

:

 

Armature pour b

éton armé en fondation

 

 

 

Armature  en acier  Tors  en fondations  exécutée conformément aux plans de béton armé. 

 

Ce prix comprend la fourniture, la pose des aciers, le fil de ligature les aciers de montage, les 

cales  annulaires  au mortier de ciment pour

 

les poutres et poteaux.

 

Les  poids  des  aciers  en  compte résulte  des longueurs  par le poids  théorique  du mètre  

linéaire suivant les règles  B.A. 60 et selon  les plans  d'exécution du béton armé

, compte tenu 

des recouvrements.

 

Ouvrage  payé  au  

kilogramme, a

u  prix…………………………………………..n° A4

 

